# 502功能要求

1. 开机方式

上电开机，遥控器可以控制开关机，遥控器与N62的一样，高低音调节的遥控码确认中。ERP功能时间3小时。

1. 按键操作

短按输入切换BT---AUX---RCA---AUX+RCA

1. LED灯显示

待机红色，开机后显示状态（开机是否需要返回关机状态需要确认）

BT，蓝色，连接上等常亮，未连接灯闪烁同N62

AUX,绿色

RCA,紫色（红+蓝）

AUX+RCA,白色

所有LED都是低电平点亮

1. 控制方式

音量调节用的电位器，不需要MCU控制音量

蓝牙同N62一样

通道切换使用4052，AUX+RCA加了2个SGM1753来做切换

高低音用电阻值来做大小设置，检测电压

信号检测方式同261不带蓝牙一样